{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":369,"n_cols":15,"rows_kept":369,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川天华股份有限公司废水监测数据公示表"]
["监测时间","监测点位","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","PH","总氮(mg/L)","总磷(mg/L)","石油类(mg/L)","悬浮物(mg/L)","硫化物(mg/L)","挥发酚(mg/L)","氰化物(mg/L)","排放方式及去向","达标情况","超标倍数"]
[null,null,"限值＜80mg/L","限值＜25mg/L","6—9","限值＜35mg/L","限值＜0.5mg/L","限值＜3mg/L","限值＜50mg/L","限值＜0.5mg/L","限值＜0.1mg/L","限值＜0.2mg/L"]
["2020-01-01","废水总排口",19.4,3.58,7.71,12.44,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-02","废水总排口",17.32,3.32,7.62,12.15,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-03","废水总排口",22.25,3.06,7.77,12.83,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-04","废水总排口",15.91,1.48,7.71,11.13,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-05","废水总排口",20.16,1.41,7.81,11.79,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-06","废水总排口",13.53,2.32,7.57,14.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-07","废水总排口",21.76,1.5,7.69,11.37,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-08","废水总排口",19.26,0.29,7.62,9.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-09","废水总排口",23.43,2.26,7.74,10.83,0.071,0.009,5.5,0.202,"未检出","未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-01-10","废水总排口",26.6,0.73,7.66,10.38,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-11","废水总排口",38.55,2.72,7.98,11.15,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-12","废水总排口",31.76,6.01,8.19,14.94,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-13","废水总排口",17.75,5.29,7.87,12.87,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-14","废水总排口",31.48,7.1,7.82,17.59,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-15","废水总排口",37.05,7.36,7.95,21.47,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-16","废水总排口",24.45,9.26,7.79,20.7,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-17","废水总排口",32.79,8.96,7.71,22.76,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-18","废水总排口",23.04,7.51,7.75,20.03,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-19","废水总排口",36.67,5.06,7.86,16.57,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-20","废水总排口",30.23,5.96,7.39,17.5,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-21","废水总排口",19.02,6.12,7.43,19.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-22","废水总排口",24.73,7.1,7.6,18.67,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-23","废水总排口",24.17,4.71,7.67,18.7,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-24","废水总排口",27.52,4.41,7.82,18.56,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-25","废水总排口",26.78,5.25,7.72,9.17,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-26","废水总排口",25.96,7.59,7.6,8.96,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-27","废水总排口",19.45,3.39,7.52,6.75,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-28","废水总排口",23.47,6.38,7.65,8.69,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-29","废水总排口",21.82,5.53,7.44,7.84,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-30","废水总排口",21.7,4.09,7.48,9.52,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-01-31","废水总排口",22.09,3.51,7.54,7.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-01","废水总排口",17.14,4.18,7.5,8.43,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-02","废水总排口",30.16,5.42,7.28,11.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-03","废水总排口",28.85,5.6,7.1,12.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-04","废水总排口",33.87,8.07,7.18,7.4,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-05","废水总排口",29,6.59,7.79,8.69,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-06","废水总排口",19.04,4,7.49,10.78,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-07","废水总排口",16.44,4.6,7.4,9.87,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-08","废水总排口",24.88,2.99,7.31,9.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-09","废水总排口",25.3,3.73,7.08,9.68,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-10","废水总排口",35.34,5.77,7.03,14.15,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-11","废水总排口",29.55,3.31,7.1,16.25,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-12","废水总排口",33.08,4.84,7.49,13.76,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-13","废水总排口",34.37,2.65,7.22,9.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-14","废水总排口",23.64,4.33,7.15,8.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-15","废水总排口",22.95,2.67,7.27,11.54,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-16","废水总排口",33.53,5.63,7.29,8.98,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-17","废水总排口",35.56,4.62,7.51,9.33,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-18","废水总排口",26.36,3.61,7.42,9.98,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-19","废水总排口",23.72,4.59,7.48,10.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-20","废水总排口",19.36,7.39,7.39,9.93,0.071,1.11,4.8,0.182,0.013,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-02-21","废水总排口",34.06,10.29,7.38,12.03,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-22","废水总排口",29.63,3.71,7.35,8.44,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-23","废水总排口",25.73,2.9,7.29,6.16,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-24","废水总排口",23.77,4.89,7.58,7.59,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-25","废水总排口",21.91,0.86,7.51,6.25,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-26","废水总排口",27.84,3.34,7.48,8.93,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-27","废水总排口",24.57,3.9,7.62,7.96,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-28","废水总排口",22.37,2.79,7.7,7.74,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-02-29","废水总排口",19.66,3.54,7.35,6.69,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-01","废水总排口",18.4,1.52,7.52,5.73,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-02","废水总排口",19.09,2.31,7.48,6.84,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-03","废水总排口",24.15,5.55,7.38,7.26,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-04","废水总排口",26.55,2.35,7.35,6.27,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-05","废水总排口",24.51,4.83,7.39,5.85,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-06","废水总排口",21.48,1.51,7.35,4.75,0.062,0.98,4.8,0.124,0.009,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-03-07","废水总排口",21.21,3.49,7.45,6.36,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-08","废水总排口",16.32,1.51,7.25,5.85,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-09","废水总排口",17.59,1.85,7.28,6.98,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-10","废水总排口",16.78,2.85,7.69,6.78,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-11","废水总排口",13.97,1.67,7.67,5.71,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-12","废水总排口",16.19,4.48,7.61,5.37,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-13","废水总排口",13.78,1.18,7.53,4.5,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-14","废水总排口",14.72,2.63,7.57,4.15,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-15","废水总排口",15,4.59,7.65,5.32,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-16","废水总排口",17.66,3.4,7.48,4.84,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-17","废水总排口",17.3,6.63,7.6,5.51,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-18","废水总排口",17.56,4.46,7.44,4.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-19","废水总排口",24.16,3.84,7.64,5.89,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-20","废水总排口",22.86,3.23,7.79,5.83,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-21","废水总排口",21.36,8.08,8.02,6.74,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-22","废水总排口",17.1,3.18,7.67,6.07,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-23","废水总排口",21.13,1.78,6.97,6.4,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-24","废水总排口",12.75,3.61,7.1,6.83,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-25","废水总排口",15.42,5.3,7.76,7.46,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-26","废水总排口",11.4,4.56,7.57,6.48,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-27","废水总排口",16.76,4.05,7.57,11.63,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-28","废水总排口",19.97,5.75,7.22,6.38,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-29","废水总排口",21.99,6.35,7.45,5.71,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-30","废水总排口",23.97,6.99,7.41,8.6,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-03-31","废水总排口",17.2,2.53,6.95,6.07,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-01","废水总排口",16.49,4.55,7.73,6.01,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-02","废水总排口",12.39,6.72,7.71,7.8,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-03","废水总排口",18.79,6.04,7.82,12.49,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-04","废水总排口",18.63,6.18,7.97,12.37,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-05","废水总排口",18.66,2.51,7.88,10.57,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-06","废水总排口",17.35,2.23,7.64,11.03,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-07","废水总排口",18.24,3.16,7.24,14.47,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-08","废水总排口",14.05,4.4,7.35,26.15,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-09","废水总排口",16.36,8.14,7.39,23.25,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-10","废水总排口",14.53,3.17,7.48,23.84,0.086,0.98,7.5,0.151,0.011,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-04-11","废水总排口",23.91,6.66,7.49,25.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-12","废水总排口",25.13,4.71,7.35,25.62,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-13","废水总排口",24.79,4.85,7.34,18.17,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-14","废水总排口",20.4,2.32,7.37,18.88,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-15","废水总排口",21.9,5.48,7.39,14.36,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-16","废水总排口",18.95,3.44,7.44,13.62,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-17","废水总排口",17.63,5.82,7.37,13.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-18","废水总排口",24.58,10.87,6.84,18.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-19","废水总排口",24.85,2.76,6.79,12.34,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-20","废水总排口",30.68,8.56,6.91,19.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-21","废水总排口",30.52,9.87,7.54,17.33,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-22","废水总排口",35.05,6.59,7.32,17.53,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-23","废水总排口",35.71,10.26,7.56,18,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-24","废水总排口",24.8,5.7,7.12,14.07,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-25","废水总排口",16.79,3.98,7.7,13.04,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-26","废水总排口",20.53,8.17,7.72,14.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-27","废水总排口",9.53,3.13,7.51,12.75,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-28","废水总排口",10.6,3.39,7.48,15.47,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-29","废水总排口",23.08,6.05,7.5,14.85,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-04-30","废水总排口",26.63,4.98,7.61,17.88,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-01","废水总排口",26.15,6,8.05,17.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-02","废水总排口",23.78,1.85,7.73,14.91,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-03","废水总排口",19.31,1.53,7.7,14.05,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-04","废水总排口",18.75,3.08,7.78,15.28,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-05","废水总排口",18.35,5.42,7.49,16.75,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-06","废水总排口",21.43,6.16,7.67,19.4,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-07","废水总排口",18.72,5.65,7.79,19.99,0.063,1.21,5.7,0.114,0.013,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-05-08","废水总排口",18.55,2.13,7.64,20.87,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-09","废水总排口",20.51,2.71,7.58,17.24,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-10","废水总排口",20.35,4.62,7.51,18.3,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-11","废水总排口",24.91,8.7,7.35,22.54,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-12","废水总排口",21.05,3.92,7.32,17.52,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-13","废水总排口",34.71,4.01,7.77,14.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-14","废水总排口",50.79,5.76,7.71,10.78,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-15","废水总排口",35.88,3.19,7.67,10.34,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-16","废水总排口",23.14,4.17,7.87,15.75,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-17","废水总排口",18.92,3.36,7.6,12.39,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-18","废水总排口",19.3,3.36,7.67,13.65,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-19","废水总排口",18.62,8.27,7.63,17.41,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-20","废水总排口",17.38,4.95,7.59,17.4,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-21","废水总排口",18.06,1.7,7.75,18.19,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-22","废水总排口",24.81,3.37,8.06,19.32,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-23","废水总排口",20.67,2.74,7.84,17.54,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-24","废水总排口",21.96,2.23,7.82,19.51,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-25","废水总排口",32.72,9.37,7.73,24.82,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-26","废水总排口",25.72,1.29,7.49,14.24,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-27","废水总排口",27.9,2.9,7.63,15.23,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-28","废水总排口",24.83,1.27,7.55,18.96,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-29","废水总排口",26.31,3.13,7.54,22.93,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-30","废水总排口",22.76,4.77,7.5,17.22,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-05-31","废水总排口",22.42,2.55,7.5,21.8,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-01","废水总排口",22.85,3.81,7.35,21.15,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-02","废水总排口",21.36,5.03,7.25,16.81,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-03","废水总排口",24.98,5.27,6.94,17.23,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-04","废水总排口",19.51,3.68,7.15,15.72,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-05","废水总排口",14.47,4.26,7.42,18.64,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-06","废水总排口",14.22,1.92,7.49,19.53,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-07","废水总排口",20.16,6.21,7.47,16.62,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-08","废水总排口",33.25,4.02,7.6,16.17,0.059,0.9,6.3,0.14,0.008,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-06-09","废水总排口",17.54,5.6,7.46,18.1,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-10","废水总排口",13.79,5.83,7.63,18.05,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-11","废水总排口",8.02,2.56,7.56,17.98,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-12","废水总排口",18.6,5.05,7.76,12.29,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-13","废水总排口",16.95,2.99,7.65,9.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-14","废水总排口",17.52,3.01,7.52,11.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-15","废水总排口",19.32,2.65,7.8,9.21,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-16","废水总排口",15.38,1,7.57,9.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-17","废水总排口",15.01,2.68,7.31,16.26,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-18","废水总排口",19.35,5.03,7.59,15.54,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-19","废水总排口",22.51,2.71,7.93,13.85,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-20","废水总排口",29.78,3.02,7.97,13.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-21","废水总排口",29.21,2.95,7.57,11.22,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-22","废水总排口",23.03,2.96,7.72,9.99,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-23","废水总排口",12.11,6.78,7.37,9.07,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-24","废水总排口",15.16,3.43,7.37,11.58,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-25","废水总排口",11.96,5.79,7.33,16.26,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-26","废水总排口",11.63,2.93,7.59,13.15,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-27","废水总排口",16.18,7.12,7.76,19.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-28","废水总排口",14.96,7.23,7.25,20.49,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-29","废水总排口",8.85,3.75,7.26,22.28,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-06-30","废水总排口",9.04,4.52,7.5,24.27,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-01","废水总排口",18.48,8.03,7.78,23.58,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-02","废水总排口",16.06,6.64,7.43,22.6,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-03","废水总排口",8.54,6.2,8.06,19.51,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-04","废水总排口",15,13.66,8.02,21,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-05","废水总排口",16.52,13.21,7.86,19.57,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-06","废水总排口",20.01,9.22,7.94,17.19,0.091,1.19,6.8,0.119,0.009,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-07-07","废水总排口",18.15,5.58,7.82,16.48,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-08","废水总排口",9.97,5.35,7.96,16.48,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-09","废水总排口",12.88,5.71,8.12,18.89,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-10","废水总排口",14.31,6.35,7.69,21.9,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-11","废水总排口",18.92,7.45,7.76,19.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-12","废水总排口",15.44,7.66,7.5,19.57,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-13","废水总排口",16.77,4.82,7.5,19.55,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-14","废水总排口",17.01,5.42,7.5,24.55,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-15","废水总排口",14.24,2.91,7.63,19.78,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-16","废水总排口",12.94,5.86,7.85,22.04,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-17","废水总排口",20.04,6.42,7.61,26.54,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-18","废水总排口",25.64,4.48,7.62,29.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-19","废水总排口",11.06,4.18,7.72,29.46,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-20","废水总排口",8.76,1.68,7.97,24.49,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-21","废水总排口",22.87,4.46,7.82,15.45,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-22","废水总排口",22.72,2.93,7.84,10.81,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-23","废水总排口",17.96,2.26,7.92,12.19,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-24","废水总排口",14.35,1.15,7.87,10.61,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-25","废水总排口",10.17,1.27,7.95,11.59,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-26","废水总排口",16.25,6.37,7.73,14.37,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-27","废水总排口",12.36,3.55,7.71,14.12,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-28","废水总排口",12.5,1.73,7.91,14.91,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-29","废水总排口",9.02,4.17,7.92,15.61,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-30","废水总排口",11.04,3.99,7.77,15.18,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-07-31","废水总排口",15.53,6.13,7.53,21.85,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-01","废水总排口",10.6,2.31,7.6,22.51,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-02","废水总排口",14.95,2.73,7.73,22.83,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-03","废水总排口",15.22,6.43,7.78,23.32,0.066,1.01,6.5,0.237,0.009,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-08-04","废水总排口",12.37,1.74,7.84,15.59,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-05","废水总排口",10.19,3.03,7.52,9.93,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-06","废水总排口",16.18,2.76,7.6,12.1,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-07","废水总排口",13.28,2.49,7.97,11.71,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-08","废水总排口",14.26,3.14,7.63,13.19,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-09","废水总排口",15.13,3.68,7.88,10.26,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-10","废水总排口",15.76,2.2,8.06,12.71,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-11","废水总排口",15.19,1.3,7.93,11.38,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-12","废水总排口",16.38,3.02,7.57,12.22,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-13","废水总排口",17.63,3.12,7.62,14.36,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-14","废水总排口",21.62,2.6,7.73,13.09,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-15","废水总排口",19.45,1.99,7.72,14.79,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-16","废水总排口",22.5,3.44,7.83,13.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-17","废水总排口",24.56,5.1,8.1,14.76,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-18","废水总排口",30.14,7.52,8.04,13.98,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-19","废水总排口",27.87,3.41,7.88,12.64,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-20","废水总排口",26.67,4.63,7.78,13.12,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-21","废水总排口",23.66,5.8,7.56,12.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-22","废水总排口",25.05,5.6,7.72,12,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-23","废水总排口",28.27,1.79,7.73,11.81,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-24","废水总排口",25.82,6.53,7.86,12.1,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-25","废水总排口",28.46,6.97,7.85,6.26,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-26","废水总排口",19.75,8.58,7.55,5.93,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-27","废水总排口",22.99,7.17,7.48,4.82,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-28","废水总排口",20.45,3.79,7.62,4.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-29","废水总排口",25.41,6.45,7.61,3.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-30","废水总排口",25.97,4.63,7.68,3.16,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-08-31","废水总排口",33.87,3.97,7.93,3.33,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-01","废水总排口",34.08,8.71,8.01,4.19,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-02","废水总排口",24.3,5.64,7.95,4.6,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-03","废水总排口",25.24,3.8,7.65,6.56,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-04","废水总排口",23.48,7.14,7.75,9.61,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-05","废水总排口",16.46,5.54,7.58,10.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-06","废水总排口",17.18,6.59,7.69,14.59,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-07","废水总排口",17.03,5.25,7.82,9.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-08","废水总排口",9.4,4.88,7.92,9.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-09","废水总排口",9.15,3.79,7.97,6.82,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-10","废水总排口",12.59,7.47,7.82,8.11,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-11","废水总排口",22.64,6.04,7.86,6.8,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-12","废水总排口",26.16,4.71,7.88,7.47,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-13","废水总排口",25.91,3.09,7.7,6.81,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-14","废水总排口",35.31,4.5,7.65,6.62,0.058,1.11,6.7,0.223,0.01,"<0.001","直排小殿溪","达标"]
["2020-09-15","废水总排口",29.12,5.33,7.63,6.12,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-16","废水总排口",30.41,7.08,7.86,8.29,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-17","废水总排口",28.35,4.59,7.48,12.24,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-18","废水总排口",27.44,1.67,7.65,8.17,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-19","废水总排口",24.45,4.01,8.2,14.32,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-20","废水总排口",22,3.62,8.03,12.8,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-21","废水总排口",28.23,2.25,7.9,12.81,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-22","废水总排口",31.1,4.3,8.05,15.74,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-23","废水总排口",24.94,3.34,7.64,15.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-24","废水总排口",24.97,2.58,7.85,19.53,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-25","废水总排口",28.58,2.5,7.16,17.33,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-26","废水总排口",25.07,5.29,7.25,14.71,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-27","废水总排口",30.21,4.55,6.92,13.76,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-28","废水总排口",34.18,5.24,7.16,14.74,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-29","废水总排口",32.08,5.57,7.42,17.59,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-09-30","废水总排口",32.31,5.42,7.58,16.75,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-01","废水总排口",30.29,3.72,7.2,20.05,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-02","废水总排口",33.18,5.77,7.01,21.29,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-03","废水总排口",31.77,5.98,6.83,9.52,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-04","废水总排口",34.46,6.47,7.21,9.82,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-05","废水总排口",36,2.29,7.19,8.79,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-06","废水总排口",35.58,7.63,7.02,7.65,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-07","废水总排口",31.45,6.8,6.9,6.48,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-08","废水总排口",33.78,4.36,6.9,7.19,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-09","废水总排口",31.93,2.76,7.27,6.1,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-10","废水总排口",26.93,1.25,7.47,5.02,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-11","废水总排口",37.87,6.27,7.67,7.72,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-12","废水总排口",27.05,7.75,7.1,6.63,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-13","废水总排口",28.76,2.25,7.27,5.9,0.068,0.085,7,0.225,0.009,"<0.001","直排小殿溪","达标"]
["2020-10-14","废水总排口",24.34,4.92,7.03,10.45,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-15","废水总排口",17.86,2.73,7.12,11.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-16","废水总排口",20.48,2.27,7.53,10.6,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-17","废水总排口",23.32,5.8,7.31,11.44,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-18","废水总排口",19.77,7.46,6.77,13.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-19","废水总排口",21.23,4.93,7.3,12.5,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-20","废水总排口",17.97,2.44,7.08,10.01,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-21","废水总排口",18.37,5.94,7.23,11.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-22","废水总排口",19.61,5.04,7.15,11.53,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-23","废水总排口",15.04,3.5,7.31,11.28,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-24","废水总排口",19.05,5.33,7.52,14.11,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-25","废水总排口",14.82,3.99,7.13,13.94,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-26","废水总排口",14.33,3.09,7.01,13.13,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-27","废水总排口",12.91,9.13,7.37,18.23,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-28","废水总排口",13.85,9.61,6.95,16.04,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-29","废水总排口",13.57,2.13,6.91,12.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-30","废水总排口",14.89,7.15,7.49,17.93,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-10-31","废水总排口",16.04,4.48,7.35,15.23,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-01","废水总排口",14.63,6.04,6.81,13.89,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-02","废水总排口",14.73,5.8,7.83,11.94,0.071,0.85,5.7,0.23,0.013,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-11-03","废水总排口",15.03,7.61,7.92,11.61,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-04","废水总排口",13.34,4.87,7.69,10.36,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-05","废水总排口",12.19,3.23,7.65,8.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-06","废水总排口",14.76,5.05,7.29,9.36,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-07","废水总排口",16.94,5.23,7.56,10.62,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-08","废水总排口",15.87,3.54,7.15,9.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-09","废水总排口",17.97,3.03,7.42,9.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-10","废水总排口",23.84,4.91,6.93,11.75,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-11","废水总排口",13.91,4.46,7.07,12.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-12","废水总排口",12.68,4.31,7.29,11.77,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-13","废水总排口",16.5,3.01,7.38,11.13,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-14","废水总排口",14.46,5.55,7.29,19.43,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-15","废水总排口",15.38,7.87,7.44,15.17,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-16","废水总排口",16.43,5.62,7.8,12.88,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-17","废水总排口",13.7,4.38,7.51,11.12,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-18","废水总排口",19.85,3.15,7.47,10.33,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-19","废水总排口",22.27,4.36,7.3,10.72,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-20","废水总排口",21.09,5.6,7.06,11.7,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-21","废水总排口",20.17,7,6.82,13.52,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-22","废水总排口",20.67,6.47,6.95,14.07,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-23","废水总排口",27.63,6.76,7.62,12.43,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-24","废水总排口",25.08,2.94,7.72,7.84,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-25","废水总排口",31.13,7.91,7.1,7.5,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-26","废水总排口",34.32,1.75,7.1,8.79,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-27","废水总排口",28.61,10.86,7.37,14.29,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-28","废水总排口",28.67,5.84,8.04,10.99,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-29","废水总排口",28.19,1.65,7.56,7.46,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-11-30","废水总排口",25.6,4.64,7.81,6.67,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-01","废水总排口",20.4,1.81,7.93,7.92,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-02","废水总排口",20.58,2.6,7.79,7.79,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-03","废水总排口",19.61,2.11,8,8.72,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-04","废水总排口",21.96,4.13,7.68,11.07,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-05","废水总排口",23.47,2.54,7.45,7.88,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-06","废水总排口",28.19,4.19,7.44,10.07,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-07","废水总排口",35.58,3.35,7.25,9.21,0.059,0.99,5.8,0.158,0.011,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2020-12-08","废水总排口",32.57,5.16,7.21,10.89,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-09","废水总排口",24.99,2.48,7.46,11.37,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-10","废水总排口",45.61,6.94,7.29,10.8,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-11","废水总排口",27.6,3.15,7.43,6.64,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-12","废水总排口",36.32,4.33,6.98,10.41,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-13","废水总排口",32.19,3.77,7.33,12.34,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-14","废水总排口",32.21,7.19,7.23,12.29,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-15","废水总排口",30.22,2.47,7.33,12.56,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-16","废水总排口",19.17,2.86,7.39,13.44,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-17","废水总排口",8.83,8.93,7.58,19.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-18","废水总排口",12.47,2.79,7.82,18.96,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-19","废水总排口",25.31,2.99,8.15,19.62,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-20","废水总排口",16.89,2.83,8.25,21.02,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-21","废水总排口",14.82,2.38,7.87,15.7,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-22","废水总排口",10.72,3.36,7.85,11.25,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-23","废水总排口",7.02,1.1,7.72,12.69,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-24","废水总排口",6.21,1.28,7.8,11.89,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-25","废水总排口",8.12,2.21,7.85,10.54,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-26","废水总排口",8.51,1.55,7.71,15.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-27","废水总排口",5.88,0.71,7.46,10.17,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-28","废水总排口",8.51,0.82,7.63,10.14,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-29","废水总排口",10.02,0.89,7.62,9.53,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-30","废水总排口",6.96,0.82,7.48,11.97,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2020-12-31","废水总排口",5.36,0.34,7.51,16.01,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}